{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["参数报价","软件功能"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"参数报价","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7]]}
["叫号机报价单"]
[]
["序号","名称","规格","单位","单价","数量","总价","备注"]
[1,"取号机","显示尺寸:>=17寸\n液晶屏:液晶显示屏\n亮度:300cd/m2  响应时间:5ms \n显示寿命:>=10万小时\n触摸屏\n触摸屏:十点电容触摸 透光率 >92%\n最小触摸体: >2mm(Rad.)\n耐久性: >承受6千万次单触摸\n热敏打印机\n接口:USB口   纸宽:80mm \n打印宽度:>=72mm/入纸方式 易装纸\n打印长度:>=100KM /切纸方式 滑动式\n切纸条件:半切、全切/切纸厚度 64 - 120 um\n切刀寿命:>=10万次\n打开方式:前置式\n\n","台",null,1]
[2,"无线呼叫器","供电接口:Micro USB\n功能键:1软胶按键 中文提示 \n通信方式:无线通信 \n显示:122 X 32点阵\n供电方式:5V1A\n特点:呼叫屏幕显示 已办/等待/当前/窗口 信息 一键呼叫号码即可响应 \n说明:主要用于工作人员呼叫器排队号码使用(每窗口一个)直插直用/可用电脑USB供电","个",null,4]
[3,"八字屏","(标准八字)\n供电:220V独立供电\n规格: 单红色\n接口定义:HUB08\n通信:无线通信/内置接收模块\n寿命:≥10万小时\n最佳视距:2-16米\n显示:请XXXX号到XX窗口\n安装方式:壁挂/吊挂\n特点:2000平方内,通电后即可与取号机无线配对/连接,根据要求更改显示内容,多窗口使用下可集中电源供电\n说明:主要用于当前窗口显示排队号码使用","个",null,4]
[4,"壁挂液晶综合屏","显示尺寸:>=32寸(横屏/坚屏)\n面板类型:LED\n显示屏幕:比例:16:9\n显示区域:698.4×392.85mm\n分辨率:1920*1080\n对比度1000:1\n安装方式:壁挂/吊挂  横屏/竖屏\n存储:32G  \n系统:Android 10.0  \n接口:USB*2/RJ45 \n网络连接:Wifi/RJ45","台",null,1]
[5,"标准版排队系统","1、支持实时显示系统设备运行状态功能\n2、支持实时显示 业务(详细显示取号/已办/等待/过号/时长/评价数量) 窗口信息(等待/已办/时长/在线/空闲)功能\n3、支持按日期/昨天/本周/本月/自定义统计业务信息(取号人次/等待时间/办理时间)/根据窗业务/窗口/工号选择统计业务及评价信息功能\n4、支持按日期/昨天/本周/本月/自定义统计业务信息(取号人次/等待时间/办理时间)/根据窗业务/窗口/工号选择统计业务及评价信息功能\n5、支持按日期/昨天/本周/本月/自定义统计客户信息(客户统计姓名/手机号/身份证/卡号)以及所办业务信息查看及导出功能\n6、支持按控制业务信息管理/新增/分配/限制业务取号规则(身份证/卡类/手机号)及限制办理时间/数量业务前缀A-Z/0-9/AA-AZ/BA-BZ(一级业务88项)自定义功能\n7、支持业务多级转移流程设置A->B B->C C->A功能\n8、支持IC/ID卡客户分组定义白名单功能、并且优先等级分类功能\n9、支持配置窗口信息管理(名称/地址/优先级/语音/位置信息)窗口业务智能时间优先/窗口业务优先 语音方案管理(独立语音/统一语音/语音自定义)功能\n10、支持液晶窗口/综合信息按区域编号/区域名称/区域描述显示自定义功能\n11、支持LED长条屏自定义格式(显示内容,字段调整)可视化编辑功能\n12、支持多窗口分多区域管理功能\n13、支持编辑液晶窗口显示(自定义文案/标题/照片/员工模块/窗口号/窗口名称/正在办理标题/正在办理/下一位/办理业务/等待人数/北京时间表/视频/背景图片)自定义编辑编排以上信息(样式/颜色/大小/透明度)及播放视屏广告功能\n14、支持液晶综合显示(自定义文案/标题/呼叫标题/窗口办理/业务标题/正在办理/即将办理/已过号/照片/北京时间表/视频/背景图片)自定义编辑编排以上信息(样式/颜色/大小/透明度)及播放视屏广告功能\n15、支持液晶窗口/综合显示语音独立播放自定义功能\n16、支持设置终端代码/类型/状态/地址/自动接收新设备(修改/删除/测式)功能\n17、支持编辑取号界面(自定义文案/业务/图片/时间/版本/视频/背景图)自定义功能\n18、支持打印模版(打印方案/自定义文案/业务信息/位置信息/办理窗口/取号号码/手机号/等待人数/图片时间表)自定义版面功能\n19、支持批量导入员工/姓名/职位/部门/描述功能\n20、支持批量导入客户/姓名/类型/电话/身份证/卡号功能\n21、支持员工名字格式/客户名字格式/手机显示格式/号码清空时间/自动关机功能\n22、支持各终端设备的公告(跑马灯)滚动功能\n23、支持多网点在线排队/微信预约/实时查看功能扩展以及预约排队数据的查询及黑名单功能\n24、支持人证对比取号\n25、支持二次开发数据对接独立各个功能模块\n26、各软件模块(服务/管理/取号/呼叫/显示/评价)独立安装自动(无需IP设置)连接功能\n27、支持虚拟呼叫器(安卓呼叫器/widndows)使用功能\n28、支持指纹对比取号\n","个",null,1]
[6,"线材、安装配件及安装调试费用","含安装线材、配件及一年免费上门质保服务","项",null,1]
["合计"]

{"sheet":"软件功能","index":1,"n_rows":53,"n_cols":2,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,52,0]]}
[null,"软件功能："]
[null,"关于业务："]
[null,"1、业务自定义（业务的名称可自己设定/删除与增加，如 综合业务，现金业务等）"]
[null,"2、业务数量可设置36种（前缀A-Z,0-9）"]
[null,"3、限定业务的 取号时间（上下午）、取号总数量、以及是否刷卡取号"]
[null,"4、可设置取号界面业务二级目录，"]
[null,"5、可支持业务转移功能（业务A转业务B，只要办B业务的窗口都可接收）"]
[null,"关于窗口："]
[null,"6、一个窗口可办理多个业务"]
[null,"7、每个窗口可设置业务优先级进行呼叫（在窗口办理多业务时）"]
[null,"8、可设置 “按取票时间先后顺序” 或 “按业务优先级办理”进行呼叫"]
[null,"关于队列 用户："]
[null,"9、一键清除当前所有排队号码，修改退出密码"]
[null,"关于语音"]
[null,"10、语音自定义（根据需求，更换您自己想要的语音）、格式自定义；可选择电脑语音包"]
[null,"11、每个窗口可设置不同的呼叫/求助语音（例 请A001号到1号窗口  请B001号到2号柜台）"]
[null,"12、支持普通话+粤语(单选或多选)"]
[null,"关于显示："]
[null,"13、每个窗口 可显示不同的提示信息（例 1号：欢迎光临  2号 ：祝你健康）"]
[null,"14、可设置呼叫后指定时间显示到提示语"]
[null,"关于终端："]
[null,"15、全自动查找终端（呼叫器 LED屏）可在终端列表里更改 终端的地址；查找/修改/删除终端"]
[null,"16、可通过LED设置 发送查看终端LED（窗口屏 信息屏 综合屏 ）编码、版本 以及重启LED"]
[null,"17、可通过LED设置 更改 LED（窗口屏 信息屏 综合屏）显示信息"]
[null,"18、可通过LED设置 LED 呼叫 显示 格式"]
[null,"19、LED可滚动显示信号/号码、自定义滚动速度"]
[null,"关于打印："]
[null,"20、自定义更改打印号票设置（如字体大小，公司LOGO，名称，显示内容，底部的提示语）"]
[null," 关于系统"]
[null,"21、支持 磁条卡取号、刷身份证取号"]
[null,"22、统计报表，可查看/导出，排队的信息（办理数量、等待时间、平均时间、服务时间 ）"]
[null,"23、可设置 更换/调整取号界面底图、取号界面业务按钮的 大小 颜色 位置  跑马灯，视频播放"]
[null,"24、可以连接电视机作综合显示屏（VGA或HDMI连接）"]
[null,"25、后台支持 多台取号机连局域网进行同步取号"]
[null,"26、可使用软件呼叫，与硬件功能相同，并可选择性呼叫号码"]
[null,"27、终端的地址、名称、都在软件后台完成"]
[null,"28、可自定义设置号码清0时间，如12：00  00：00二个时间段的设置"]
[null,"29、可设置指定时间关机，来电开机"]
[null,"30、软件版本有 中文，繁体，英文 三种可选择"]
[]
[null,"硬件功能："]
[null,"1、无通信口设置 ,USB通信模块，即插即用；最大范围1000平方无延时 0秒传输数据"]
[null,"2、每台取号机可连接60窗口，120个终端（每窗口2个终端，一个呼叫器，一个LED屏）无延时"]
[null,"3、呼叫器中文显示，等待人员，已办人数，窗口地址，未办人数"]
[null,"4、终端（呼叫器、LED屏）自动配对地址，无需人工增加；方便维护"]
[null,"5、LED窗口屏内置5V2A电源，直接插220V电源头即可通电（多窗口可串连接），"]
[null,"6、呼叫器配5V1A电源头直接220V或者插在主机上的USB接口即可通电"]
[null,"7、电视机作综合显示时，无需增加其它设备，将电视机VGA线直插在取号机内部即可"]
[null,"8、2个呼叫器作为同一地址时，可在一块LED屏上面显示同一号码"]
[null,"9、可支持6块综合显示屏与窗口同步显示号码"]
[null,"10、呼叫器 一键呼叫，（无需按 清除/再按呼叫），直接按呼叫即可响应"]
[null,"11、立式取号机内置功放2个喇叭，无需外接音响； 台式取号机。外置无线音响"]
[null,"12、取号机，呼叫器，LED屏，相互之间为无线连接（无需线路安装），插电即可"]